一、登录页

点击【登录】按钮，进入邮箱登录页面

点击【注册】按钮，进入邮箱注册页面

说明：小程序端，只有微信授权快捷登录

二、邮箱登录页面

输入注册时填写的邮箱和密码，点击【立即登录】按钮，进行登录，密码展示方式，默认隐私处理，点击右边【睫毛】按钮，可切换

点击【使用Apple登录】按钮，进行APPLE ID授权登录

安卓端：【使用Google登录】，进行Google账号授权登录

在使用邮箱或者授权登录之前，必须先勾选同意隐私协议

点击三个黑体字协议，可浏览对应的内容

三、注册页面

输入邮箱、密码、确认密码

点击获取验证码，获取邮箱验证码（60s倒计时，可重新获取）

密码和确认密码，展示方式，默认隐私处理，点击右边【睫毛】按钮，可切换

在注册之前，必须先勾选同意隐私协议，点击三个黑体字协议，可浏览对应的内容

说明：邮箱成功注册流程，共三步如下

①输入邮箱号、密码、验证码 --> ②填写个人资料 --> ③创建宠物信息

缺少其中任何一步，视为注册未成功

四、注册，填写个人资料页面

姓名、性别、生日、Email 为必填信息

宠物医院名称、主治医师 为非必填信息

五、注册，创建宠物信息页面

名称、生日、体重、种类、品种、性别 为必填信息

头像 为非必填信息，点击相机图标，可选择从相册选取照片，或者相机拍照

品种一栏，右边【>】按钮可点击，系统提供预设的品种供选择

3.1种类选择狗，则提供预设的狗狗品种

3.2 种类选择猫，则提供预设的猫猫品种，供用户快捷填写

3.3 用户也可以自由输入宠物的品种

平台根据用户当前手机系统语言，将用户归为以下4大区：

中文简体（CN）、中文繁体（TW）、日文（JA）、其他（EN）

功能面板页面

从上到下，分为三个板块：宠物列表、当前选择的宠物基本信息栏、设备列表

宠物列表：展示用户所有宠物的头像

1.1 点击宠物头像，可切换应用当前宠物，当前宠物展示方式为微微放大，且带橘色边框

1.2 宠物列表栏，最后一个默认头像，带绿色加号的，为新增宠物入口，点击可进入新建宠物页面

1.3 宠物过多，超过屏幕显示范围时，可左右滑动查看

当前宠物基本信息栏：展示宠物基本信息、蓝牙电池和连接状态信息、设置入口、折叠按钮按钮

2.1 年龄：不满一岁，展示月份，大于一岁，展示xx岁xx个月

2.2 左边【三】按钮，点击进入设置页面，右边【↑】按钮，可选择将宠物列表栏，折叠或展示

2.3 电池：未连接时，为灰色5格状态；连接时，为绿色，总共分五格，展示蓝牙设备当前电量（VTRACK、ORTAIR有电池图标，FURGLO没有电池图标）

2.4 蓝牙信号：未连接时，为灰色图标；连接时，为蓝色图标

设备列表：展示当前应用所使用的设备类型图标

已连接时，图标为亮色，未连接时，图标为灰色

点击图标，进入蓝牙扫描页面，比如点击VTRACK图标，进入蓝牙扫描界面，则仅展示搜索到的VTRACK设备，其他设备同理

点击【返回数据界面】按钮，可展示测量历史记录

点击日期，可选择任意日期，查看对应日期的历史记录历史记录

每一条记录为当天所有对应数据的平均值

有数据则展示亮色，展示数值，没有数据则展示灰色，数值空白

点击【切换连接设备】按钮，展示设备列表界面

蓝牙扫描连接

共分为三部分组成：确认蓝牙权限 --> 扫描蓝牙 --> 配对

确认蓝牙权限

1.1 左图（左->右）1：系统蓝牙（权限）已打开

1.2 左图（左->右）2：系统蓝牙（权限）已关闭

扫描蓝牙

2.1 左图1：扫描到蓝牙外设，默认状态，logo图标为灰色

2.2 左图2：选择要连接的蓝牙外设，logo图标为亮色

2.3 点击下方【配对】按钮进行连接

2.4 扫描超过120s，未扫描到任何设备，则展示扫描失败界面

配对逻辑：

①检查该设备绑定状态

②若已被其他宠物绑定，则提示已被绑定

③若未被其他宠物绑定，则与当前宠物绑定，并发起蓝牙连接指令

配对

3.1 左图（左->右）1：展示配对中进度动画

1.1 默认5秒完成动画，连接成功，则展示配对成功界面

3.2 左图（左->右）2：点击【确认】按钮，返回首页，并自动进入测量模块，测量模块展示对应设备类型的测量页面

3.3 配对失败、则展示配对失败界面

八、FURGLO测量页面

当应用连接上FURGLO设备时，应用自动跳转至【健康检测中】模块

并展示FURGLO的测量界面

上图（左->右）1：为默认界面（刚连接上蓝牙，跳转至健康检测中模块）

上图（左->右）2：为展示测量结果界面

设备按下测量按钮，进入测量中状态，图中【扫描倒数】这里，从90s开始倒计时，直至收到设备的测量结果数据，或倒数至0暂停

收到设备测量结果，倒计时暂停，展示温度数据、等级数据（Low、Normal、High）

圆环展示占比情况（温度<36，按36算，温度>42，按42算），圆环中间，展示当次	测量的温度值，温度单位，等级数据

以摄氏度为准Low（36℃-37.3℃）、Normal（37.4℃-39.4℃）、High（39.5℃-42℃）

下方【Temperature】处，展示转换数据（若设备测量的为摄氏度，此处展示换算后的华氏度，反之同理）

下方【上一笔最高温度】处，展示上一次测量的温度值，若无则展示【--】

左上方图标，展示设备结果数据中的测量模式（肛口模式、口腔模式、头颈模式）

右边【MUST KNOW】按钮，点击展示三种测量模式的教学动画连接

上图（左->右）3：为收到设备报错异常时的界面

3.1 收到设备异常报错指令（包括温度值异常、低电报警），统一用系统弹窗提示，点击【好的】按钮关闭

3.2 收到异常数据指令，舍弃当前测量数据，不展示，也不保存

九、VTRACK测量页面

当应用连接上VTRACK设备时，应用自动跳转至【健康检测中】模块

并展示VTRACK的测量界面

收到设备指令，未检测到宠物时，展示上图（左->右）1空垫子画面

收到设备指令，检测到宠物时，展示宠物耳朵界面

若当前宠物为狗狗，则展示上图（左->右）2，

若当前宠物为猫，则展示上图（左->右）3

收到设备实时数据（约1分钟同步一次），解析其中呼吸率和心率，展示在界面相应位置， 左边为呼吸率，右边为心率

3.1根据呼吸率，计算指针指向区域RELAX（breathRate<35）、PEACEFUL（36<breathRate<60）、TENSE（breathRate>61）

3.2 呼吸率/心率值，过低或者过高均以系统弹窗的方式，展示给用户，且当次测量数据舍弃，不展示，也不保存

4. 点击右上角【MUST KNOW】按钮，展示呼吸率和心率的标准对比说明

4.1 猫猫，不分体重，展示统一说明

4.2 狗狗，根据体重计算，展示不同的标准对比说明

ORTAIR测量页面

当应用连接上ORTAIR设备时，应用自动跳转至【健康检测中】模块

并展示ORTAIR的测量界面

收到设备指令，未检测到宠物时，展示上图（左->右）1空垫子画面

收到设备指令，检测到宠物时，展示宠物GIF动图

2.1 若当前宠物为狗狗，则展示上图（左->右）2

2.2 若当前宠物为猫，则展示上图（左->右）3

2.3 根据设备指令中，不同的测量模式（睡垫软硬度），展示不同的GIF动图

3. 点击右上角【MUST KNOW】按钮，展示不同测量模式的说明内容

十一、测量记录页面

主要功能：生成日报、周报、月报；订阅；分享

选择日期

日报告：左箭头按钮，选择前一天，右箭头按钮，选择后一天

周报告：左箭头按钮，从当前日期范围，向前推7天，作为所选一周的日期范围

右箭头按钮，从当前日期范围，向后推7天，作为所选一周的日期范围

月报告：左箭头按钮，选择前一个月，右箭头按钮，选择后一个月

制作报告（必须连接蓝牙，未连接蓝牙，提示【请先链接蓝牙】，根据当前连接蓝牙设备类型，制作不同的报告表格）

日报告：X轴（0点、6点、12点、18点），以一小时为最小单位，展示测量历史数据

周报告：X轴为所选日期范围，共7段，以一天为最小单位，展示对应日期的测量历史数据

月报告：X轴为1日、7日、14日、21日、28日，以一天为最小单位，展示对应日期的测量历史数据

订阅（小程序端没有此功能，且仅对美区用户开放）

3.1 已订阅，为开锁状态图标，不可点击

3.2 未订阅，为关锁状态图标，点击进行订阅（选择月费或者年费，应用内支付）